0 2 4 6 8

2 2.5 3 3.5 4 4.5 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6

signal width {f} threshold {u} power power for different signal widths